TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

**PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 043/2020**

Tendo em vista a desistência do prazo para recursos pertinentes ao **PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 043/2020**, seguindo por regra o ditame do Edital de Licitação, Lei 10.520 de 17-07-2002, Lei 8.666/93 de 21-06-1993, Decreto Municipal nº 1.040/2020, Lei Complementar 123/2006 e suas alterações posteriores, Decreto Municipal nº 907/2018, Portaria nº 663/2020 e com base em parecer jurídico favorável, **HOMOLOGO** a presente Licitação objetivando o registro de preços para eventual Aquisição de Concentrador de Oxigênio de Alta Performance e Cilindros para Oxigênio Medicinal,conforme especificações constantes no **Edital**, assim **ADJUDICANDO** os produtos ora licitados, onde foram declaradas vencedoras as empresas abaixo.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO** | **UNID.** | **QUANT**  **MÍN** | **QUANT**  **MÁX** | **EMPRESA 1º COLOCADA** | **PREÇO UNIT. EM R$** | **EMPRESA 2º COLOCADA** | **PREÇO UNIT. EM R$** |
| **1.** | **AMPLA CONCORRÊNCIA**  Concentrador de oxigênio de alta performance que funcionem pela rede elétrica, inicialmente estimada em 05 unidades. Seu principio de funcionamento se baseia em reter o nitrogênio e outros gases contidos no ar ambiente, proporcionando ao paciente o oxigênio através de uma mascara ou cateter nasal, a uma concentração variável de 90% a 95% dependendo do fluxo prescrito. Equipamento prático e que permita a mobilidade do paciente dentro de seu domicílio. Características:  Alimentação: 220v; Nível de ruído: 45 dba; Fluxo aproximado: 0,5 a 5 l/m (litros/minuto) Pressão de saída: 5,5 psi  Equipamento montado sobre rodízios; Temperatura de funcionamento: 13 a 32°c; Temperatura de armazenamento: - 34 a 51°c; Umidade relativa funcionamento e armazenamento: 15-95%, sem condensação. O equipamento deve estar em compatibilidade com as normas abnt nbr iec 60601 e iso 8359. Classificação: equipamento iec de classe ii, peça aplicada de tipo bf, ipx1, impermeável, não deve ser usado na presença de misturas anestésicas inflamáveis com o ar, oxigênio ou óxido nitroso; operação contínua. Itens inclusos: - 01 Concentrador de oxigênio; - 01 Umidificador; - Cateter nasal siliconizado; Garantia mínima de 01 ano. | Unid | 1 | 12 | **GUILHERME PIVA**  **Marca**  **Lumiar**  **Modelo Marcury 5LPM** | **6.390,00**  **serão entregues equipamentos sem a ISO 8359 devido a mesma estar descontinuada** | **NOELI VIEIRA** | **6.391,46** |
| **2** | **BENEFICIÁRIAS DA LC Nº 123/2006**  Concentrador de oxigênio de alta performance que funcionem pela rede elétrica, inicialmente estimada em 05 unidades. Seu principio de funcionamento se baseia em reter o nitrogênio e outros gases contidos no ar ambiente, proporcionando ao paciente o oxigênio através de uma mascara ou cateter nasal, a uma concentração variável de 90% a 95% dependendo do fluxo prescrito.  Equipamento prático e que permita a mobilidade do paciente dentro de seu domicílio. Características: Alimentação: 220v; Nível de ruído: 45 dba; Fluxo aproximado: 0,5 a 5 l/m (litros/minuto) Pressão de saída: 5,5 psi; Equipamento montado sobre rodízios; Temperatura de funcionamento: 13 a 32° c; Temperatura de armazenamento: - 34 a 51° c; Umidade relativa funcionamento e armazenamento: 15-95%, sem condensação. O equipamento deve estar em compatibilidade com as normas abnt nbr iec 60601 e iso 8359. Classificação: equipamento iec de classe ii, peça aplicada de tipo bf, ipx1, impermeável, não deve ser usado na presença de misturas anestésicas inflamáveis com o ar, oxigênio ou óxido nitroso; operação contínua.  Itens inclusos: - 01 Concentrador de oxigênio; - 01 Umidificador; - Cateter nasal siliconizado; Garantia mínima de 01 ano. | Unid | 1 | 03 | **GUILHERME PIVA**  **Marca**  **Lumiar**  **Modelo Marcury 5LPM** | **6.390,00**  **serão entregues equipamentos sem a ISO 8359 devido a mesma estar descontinuada** |  |  |
| **3** | Cilindros para oxigênio medicinal em aço, Capacidade volumétrica de 3m³. | Cilindro | 5 | 15 | **GUILHERME PIVA**  **Marca**  **Mate**  **Modelo 20 lts** | **1.120,00** |  |  |

Mediante estes valores unitários, autorizo o Empenho quando solicitado pela Secretaria requisitante.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, em 11 de dezembro de 2020.

# RUBEMAR PAULINHO SALBEGO

PREFEITO MUNICIPAL